附件1

采购门闸功能和技术指标

一、软件功能

1、支持IC/ID卡、磁卡、条码卡（包括条形码和二维码）的读取，预留人脸识别接口。

2、具有断电应急功能，断电时自动落杆，符合消防安全要求 。

3、控制板自带记忆功能。

4、有标准的输入、输出接口。

5、支持对接现有图书馆管理系统（图创interlib2.0），实现图书消磁防盗功能。

6、支持对接学校图书馆移动图书馆系统。

7、支持对接学院一卡通系统和图书馆管理系统更新更换。

二、主要技术指标要求

长度：1300～1500毫米

宽度：约120毫米

高度：不高于1000毫米

箱体：SUS304 1.5mm不锈钢

机芯：45#钢，表面电镀彩锌

传动模式：伺服移动定位驱动器

安全摸式：断电后自动开闸

助力驱动：伺服无刷电机

开门方式：中分对开式

开关门速度：0.4~0.8秒（用户可设）

通道宽度：600-1200mm；

门体行程：600mm（单个门体）

通行速度：常闭模式35人/分钟；常开模式60人/分钟